Einheitliche Zeichnungsnormen für Technische Blätter
· zu verwenden ist nur die Vorlage:  „Vorlage Technische Blätter.dwt“




(Q:\05 CAD-TOOLS\AutoCAD\Vorlage Technische Blätter)

· Bemaßungsstil(ISO25) Einstellung (Größe der Texte und Pfeile)

Globaler Skalierungsfaktor wird soweit vergrößert bis die gewünschte Größe der 
Bemaßung auf der Zeichnung erreicht ist.
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· die vorhandenen Layer sind zu verwenden

· bei einer fertig gestellten Zeichnung, wird zum Schluss der Befehl „BEREINIG“ ausgeführt; es verschwinden dann alle nicht verwendeten Layer, Blöcke usw.

· die abgelegten Blöcke liegen beim Einfügen in die Zeichnung schon auf dem richtigen Layer 

· Textstil ist der zu verwenden, der Eingestellt ist. Nur die Textgröße variiert. Apparatebezeichnungen werden mit der Schriftart ARIAL geschrieben

Stutzenbezeichnungen und sonstige Texte werden mit der Schriftart TXT geschrieben.
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· Anbauten z.Bsp. Wärmetauscher (andere Apparate) werden auf dem Layer Zusammenbau dargestellt. Jeder Apparat der Eingefügt ist, wird als Block erstellt. Im Blockeditor werden dann alle Linien auf Linientyp (Verdeckt) gezeichnet und auf den Layer (Zusammenbau) gelegt. Alle Elemente werden im Blockeditor in ihren Ursprung aufgelöst. Wenn Änderungen vorzunehmen sind, werden sie im Block vorgenommen. Der Block wird nicht aufgelöst.
· Mehrzeilige Texte, werden in einem Textfeld geschrieben. Sie bestehen nicht aus mehreren Textfeldern.
