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	M. Heintze
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	Rev.
	
	Datum
	bearbeitet
	Code/Firma
	Telefon
	geprüft
	Datum

	*)
GI-P-PM 020
**)
LU-S-PE 213
***)
LU-P-PM 010
	Sämtliche Angaben sind vom Lieferer zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen. 

 FORMTEXT 
Die Gewährleistungspflicht des Lieferers wird durch obige Angaben nicht eingeschränkt. 

 FORMTEXT 
Für dieses Technische Blatt gelten DIN ISO 16016 sowie unsere Einkaufsbedingungen T.


Auslegungsbedingungen
	Werkstoff
	Druck, bar
	Temperatur, °C
	Prüfdruck, bar

	1.4571
	3
	400
	0,5


Abzweigformen
	Form A
	unverstärkter Abzweig oder Aushalsung nach LU-S-PI 313

	Form B
	Stutzenrohr verstärkt (Verstärkung nach innen)
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	Form W
	Stutzenrohr verstärkt (Verstärkung nach innen und außen)

	
	[image: image4.png]N
/§\\Rohrstbtzen





	[image: image5.png]




	T-Stück Form D
	Stutzenrohr und Grundrohr verstärkt
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	Form T
	T-Stück nach DIN 2615-1 (T1) oder DIN 2615-2 (T2)


Abzweigformen
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Werkstoff und Ausführung
Bauteil:
Abzweig Form B
Werkstoff: 
1.4571
Bestelltext: 
Schräger Abzweig Form B – 1.4571 – 168.3 x 2,6 / 60.2 x 3,6

Winkel: 30° zum Grundrohr
Besondere Lieferbedingungen:
-
s1
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