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Auslegungsbedingungen
	Werkstoff
	Druck, bar
	Temperatur, °C
	Prüfdruck, bar
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	DN
	da
	sr
	pmax
	pa max
	
	
	

	 
	(mm)
	(mm)
	(bar)
	(bar)
	
	sr
	 – auszuführende Wanddicke

	
	
	
	
	
	
	Pmax
	 – max. innerer Überdruck bei sr (250°C)

	
	
	
	
	
	
	Pamax
	 – max. äußerer Überdruck bei sr (250°C)

	
	
	
	
	
	
	DN≤150
	 – Auslegung für Maschinenbogen Bauart 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Werkstoff und Ausführung

Bauteil:
Rohr

Werkstoff:


Bestelltext:


Besondere Lieferbedingungen:
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